水利工程管理与保护范围划界书

工程名称： 波密县倾多镇康达村防洪堤工程

所 在 地： 波密县倾多镇康达村

划界单位： 波密县水利局

划界时间： 2022年1月7日

波密县水利局

2022年1月印制

水利工程管理与保护范围划界书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 波密县倾多镇康达村防洪堤工程 | 所在地 | 波密县倾多镇康达村 |
| 注册登记号 | / | 工程规模 | 10年一遇 |
| 建设时间 | 2015年12月 | 建设单位 | 波密县水利局 |
| 划界单位 | 波密县水利局 | 运行管理单位 | 波密县倾多镇人民政府 |
| 工  程  概  述 | 波密县倾多镇康达村防洪堤工程始建于2015年12月，工程区在亚龙藏布一级支流上，工程位于倾多镇康达村。工程总投资为1122.54万元，新建防洪堤总长1.917公里，其中：左岸0.932公里，右岸0.985公里，新建下河梯步6座。堤防工程重力式结构，基础和堤身都采用C15毛石混凝土。坝顶宽0.4米。下河梯步采用C20素混凝土。工程级别为5级，防洪标准10年一遇。现运行管理单位为波密县倾多镇人民政府、监督单位为波密县水利局。 | | |
| 工程  主要  建筑  物 | 波密县倾多镇康达村防洪堤工程主要建筑物主要包括：  1.堤身长1.917公里，结构为C15毛石混凝土重力式结构。  2.下河梯步6处，采用C20素混凝土结构。 | | |
| 工  程  效  益 | 波密县倾多镇康达村防洪堤工程的实施，共保护了康达村51户261人和耕地585亩，林地90亩，牲畜1000余（头、匹、只）。 | | |
| 管理  与保  护范  围划  界内  容 | 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《西藏自治区水利厅工程管理条例》对水利工程管理与保护范围规定如下：  管理和保护范围：堤基地和护堤地，护堤地为堤防迎、背水坡脚以外10米。 | | |
| 运  行  管  理  与  保  护  要  求 | 水法和防洪法规定：“禁止从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。”  河道管理条例规定：“在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘及发展集市贸易活动。” | | |